**Dieser Erlaubnisschein entspricht der DGUV FBFHB-008, Stand: 18.11.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausführung (Unternehmen/Abteilung) |  | | | | | | | | | | |
| 2 | Arbeitsort/-stelle |  | | | | | | | | | | |
| 3 | Arbeitsauftrag  (z. B. Konsole anschweißen) | Arbeitsbeginn: | | | | | | | Datum: | | (Uhrzeit) | |
| voraussichtliches Arbeitsende: | | | | | | | Datum: | | (Uhrzeit) | |
| 4 | Art der Arbeiten | Schweißen | | | Schneiden | | | Auftauen | | |  | |
| Trennschleifen | | | Löten | | |  | | | | |
| 5 | Sicherheitsvorkehrungen vor Beginn der Arbeiten |  | Entfernen sämtlicher brennbarer Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerungen, im Umkreis von       m und – soweit erforderlich auch in angrenzenden Räumen | | | | | | | | | |
|  | Abdecken der gefährdeten brennbaren Gegenstände (z. B. Holzbalken, Holzwände und -fußböden, Kunststoffteile usw.) | | | | | | | | | |
|  | Abdichten der Öffnungen (z. B. Wand- und Deckendurchbrüche), Fugen und Ritzen und sonstigen Durchlässe mit nichtbrennbaren Stoffen | | | | | | | | | |
|  | Entfernen von Umkleidungen und Isolierungen | | | | | | | | | |
|  | Beseitigen der Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen | | | | | | | | | |
|  | Bereitstellen einer Brandwache mit gefüllten Wassereimern, besser noch Feuerlöscher, oder mit angeschlossenem Wasserschlauch/Hydrant mit angeschlossenem Löschschlauch | | | | | | | | | |
|  | sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | | |
| 6 | Brandwache | Während der Arbeit | | | | | | Name: | | | | |
| Nach Beendigung der Arbeit | | | | | | Name: | | | | |
| Dauer       Std. | | | | | | unmittelbar um       Uhr | | | | |
| nach 30 Minuten | | | | | | weitere Kontrollgänge alle       Minuten | | | | |
| 7 | **Alarmierung** | **Standort des nächstgelegenen** | | | | | | | | | | |
| Brandmelders: | | | |  | | | | | | |
| Telefons: | | | |  | | | | | | |
| **Feuerwehr Ruf Nr.:** | | | |  | | | | | | |
| 8 | Löschgerät, -mittel | Feuerlöscher | | Wasser | | | CO2 | | | Pulver | | Schaum |
| gefüllte Wassereimer / Kübelspritze | | | | | | | | | | |
| angeschlossener Wasserschlauch | | | | | | | | | | |
| Hydrant mit angeschlossenem Löschschlauch | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Erlaubnis | Die aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sind durchzuführen. Die berufsgenos-senschaftlichen Vorschriften, ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten. | | |
| Datum | Unterschrift der Betriebsleitung oder deren beauftragte Person | | Unterschrift der ausführenden Person |
| 10 | Bemerkungen/Besondere Vorkommnisse |  | | |
| 11 | Abschluss der Arbeiten | (Datum) | (Uhrzeit) | (Unterschrift) |
| 12 | Abschluss der Kontrolle | (Datum) | (Uhrzeit) | (Unterschrift) |

Exemplar für:

⬜ Betriebsleitung oder deren beauftragte Person

⬜ Abteilungsleitung

⬜ Ausführende

⬜ Person Brandwache